「투수 블록포장 설계, 시공 및 유지관리 기준」 마련․시행

Ⅰ		추진 개요

□ 관련 근거

○ 친환경 투수블록 포장 시험시공 및 개선방안 도출 용역 결과 보고

(도시안전본부장방침, 도로관리과-106098, 2011.5.27)

○ 지속가능한 친환경(투수성) 보도포장 기준(안) 마련

(행정2부시장방침 제477호, 2009.9.16)

□ 필요성

○ 서울시의 불투수 면적 증가는 지하수위 저하, 도시형 홍수, 도심지 열섬현상 가중 등 도시환경문제의 원인으로 나타나고 있어 이를 개선할 수 있는 투수성 포장의 설치 관련 기준 마련 필요

□ 추진 경위

○ '10.05.03 : “친환경 투수블록 포장 시험시공 및 개선방안 도출 ” 용역 착수

○ '10.07.30 : 보도구간 시험시공 완료

○ '10.11.23 : 차도구간 시험시공 완료

○ '11.01.14 : 중간보고 및 1차 자문회의

○ '11.04.15 : 2차 자문회의

○ '11.05.24 : 용역 준공

□ 기대 효과

○ 우수 침투율 증가 ⇒ 생태면적률 증가

○ 빗물의 투수 및 저류 효과로 집중호우시 표면유출량 감소 및 유출시간 지체

○ 빗길 미끄러움에 의한 교통사고 감소, 빗물 고임에 따른 보행 불편 감소

○ 온도저감효과로 열섬현상 완화

Ⅱ		투수블록 포장 설치 기준 (주요 내용)

※ 세부 기준은 (붙임) 참조

	1. 설계 기준 ○ 투수 블록의 종류 - 틈새 투수블록 : 블록과 블록사이에 형성된 줄눈 틈새로 투수 - 자체 투수블록 : 블록 자체에 있는 연속공극을 통하여 투수 ○ 단면 설계 - 기본 단면 ○ 재료 설계 - 블록의 물성 및 형태 : 휨강도, 압축강도, 투수계수, 줄눈(틈새)폭 기준 - 모래안정층 및 줄눈재 : 입도 기준 - 투수 시트 : 성능 기준 - 투수 기층 : 입도 기준 등

	2. 시공 기준 - 공극 막힘 최소화 기준 - 노상 다짐 및 투수 시트 설치 - 동상방지층 및 보조기층 포설 및 다짐 기준 - 유공관 설치 기준 - 투수기층, 투수보조기층의 포설 및 다짐 기준 - 투수 시멘트 안정처리기층 타설 기준 - 모래안정층, 투수 블록, 줄눈재 포설 및 시공 기준 등 3. 유지관리 기준 - 투수 성능 시험 종류 및 적용 방법 - 현장 투수시험 방법 - 투수성능 판정 기준 - 투수성능 회복을 위한 청소 방식 등

Ⅲ		향후 조치 계획

○ 관련 업무부서 및 업체에 기준 통보

○ 도시안전본부 및 기술심사담당관 홈페이지 등에 기준 게재

○ 시범사업, 현장 적용 등을 통해 지속적으로 기준 보완

붙임 : 투수 블록포장 설계, 시공 및 유지관리 기준